64286 Сифон для ванны PRIME универсальный клик-клак



|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **ОПИСАНИЕ** |
| 1 | Механизм клик- клак 1 1/2" с сеточкой в сборе. |
| 2 | Прокладка под горловину черная |
| 3 | Прокладка фасонная D-70 мм |
| 4 | Выпуск для ванны 1 1/2" |
| 5 | Корпус сифона регулируемого |
| 6 |   Выпуск сифона регулируемый |
| 7 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм. (2 шт.) |
| 8 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм. (2 шт.) |
| 9 | Гайка глухая накидная белая 1 1/2" х 40 мм. |
| 10 | Прокладка плоская черная 1 1/2" |
| 11 | Корпус перелива |
| 12 | Барашек для перелива ванны |
| 13 | Крышка перелива декоративная хромированная |
| 14 | Труба перелива ванны гофрированная |
| 15 | Гайка накидная белая 1 1/4" х 32 мм. |
| 16 | Прокладка коническая синяя D - 32 мм. |
| 17 | Прокладка горловины 1 1/2" с буртом черная |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Кол-во в** | **Код единицы измерения** |
| **Сифон для ванны в сборе 64286** |   | 1 | шт.  |
| 1 | Механизм клик- клак 1 1/2" с сеточкой в сборе. | Цинк хромированный | 1 | шт.  |
| 2 | Прокладка под горловину черная | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт.  |
| 3 | Прокладка фасонная D-70 мм | Термоэластопласт ТЭП | 2 | шт.  |
| 4 | Выпуск для ванны 1 1/2" | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 5 | Корпус сифона регулируемого | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 6 | Выпуск сифона регулируемый | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 7 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм.  | Полипропилен | 2 | шт.  |
| 8 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм.  | Термоэластопласт ТЭП | 2 | шт.  |
| 9 | Гайка глухая накидная белая 1 1/2" х 40 мм. | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 10 | Прокладка плоская черная 1 1/2" | Резина  | 1 | шт.  |
| 11 | Корпус перелива | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 12 | Барашек для перелива ванны | Kocetal | 1 | шт.  |
| 13 | Крышка перелива декоративная хромированная | АБС-пластик | 1 | шт.  |
| 14 | Труба перелива ванны гофрированная | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 15 | Гайка накидная белая 1 1/4" х 32 мм. | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 16 | Прокладка коническая синяя D - 32 мм. | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт.  |
| 17 | Прокладка горловины 1 1/2" с буртом черная | Резина | 1 | шт. |

64287 Сифон для ванны PRIME BLACK универсальный клик-клак

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **ОПИСАНИЕ** |
| 1 | Механизм клик- клак 1 1/2" сборе. |
| 2 | Прокладка под горловину черная |
| 3 | Прокладка фасонная D-70 мм |
| 4 | Выпуск для ванны 1 1/2" |
| 5 | Корпус сифона регулируемого |
| 6 | Выпуск сифона регулируемый |
| 7 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм. (2 шт.) |
| 8 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм. (2 шт.) |
| 9 | Гайка глухая накидная белая 1 1/2" х 40 мм. |
| 10 | Прокладка плоская черная 1 1/2" |
| 11 | Корпус перелива |
| 12 | Барашек для перелива ванны |
| 13 | Крышка перелива декоративная черная |
| 14 | Труба перелива ванны гофрированная |
| 15 | Гайка накидная белая 1 1/4" х 32 мм. |
| 16 | Прокладка коническая синяя D - 32 мм. |
| 17 | Прокладка горловины 1 1/2" с буртом черная |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Кол-во в** | **Код единицы измерения** |
| **Сифон для ванны в сборе (артикул: EC250BLCER)** |   | 1 | шт.  |
| 1 | Механизм клик- клак 1 1/2" в сборе. | Цинк черный | 1 | шт.  |
| 2 | Прокладка под горловину черная | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт.  |
| 3 | Прокладка фасонная D-70 мм | Термоэластопласт ТЭП | 2 | шт.  |
| 4 | Выпуск для ванны 1 1/2" | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 5 | Корпус сифона регулируемого | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 6 | Выпуск сифона регулируемый  | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 7 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм.  | Полипропилен | 2 | шт.  |
| 8 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм.  | Термоэластопласт ТЭП | 2 | шт.  |
| 9 | Гайка глухая накидная белая 1 1/2" х 40 мм. | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 10 | Прокладка плоская черная 1 1/2" | Резина  | 1 | шт.  |
| 11 | Корпус перелива | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 12 | Барашек для перелива ванны | Kocetal | 1 | шт.  |
| 13 | Крышка перелива декоративная черная | АБС-пластик | 1 | шт.  |
| 14 | Труба перелива ванны гофрированная | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 15 | Гайка накидная белая 1 1/4" х 32 мм. | Полипропилен | 1 | шт.  |
| 16 | Прокладка коническая синяя D - 32 мм. | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт.  |
| 17 | Прокладка горловины 1 1/2" с буртом черная | Резина | 1 | шт.  |